**Masca protectie FFP2 fara valva ptr. filtrarea particulelor, 20 bucati, Lime Medical, culoare alb**

Eficiența filtrării particulelor ≥ 95%

**Certificare EN 149:2001 + A1:2009**

**Marcaj CE 2163**

###### Clasa FFP2 NR

5 straturi

###### **DIMENSIUNE**

**Lungime: 160 mm +/- 5 mm  
Lățime: 105 mm +/- 5 mm  
Deschidere maximă: 170 mm**

Culoare: Alba

**Descriere Produs:**

Filtrare excelentă și respirație ușoară

Eficienta ridicata impotriva virusurilor si bacterilor

Se potriveste usor si se poarta confortabil

Clema nasului ajustabila

Suport ajustabil ptr reglarea buclelor mastii in jurul capului.

Material netesut

**Intructiuni:**

Acoperiți-vă ferm nasul și gura când purtați o mască faciala.

Apăsați clema nasului pentru a o regla

Dacă aerul patrunde în jurul marginilor măștii, repoziționați masca astfel incat sigilarea sa fie sigura.

Amintiți-vă întotdeauna să aruncați masca în siguranță după fiecare utilizare

Această mască ajută la protejarea împotriva anumitor contaminanți dar nu elimină complet expunerea la riscul de a contracta infecții

De unică folosință

Timp recomandat de folosire : 4 ore

Înlocuiți masca dacă:

1. Masca este îndepărtată în timp ce va aflati in zonele contaminate

2. Aceasta provoacă dificultăți de respirație

3. Masca este deteriorata.

**Limitari:**

Nu folosiți masca FFP2 pentru a intra sau a rămâne într-o zonă contaminată sub următoarele situații:

1. Atmosfera conține mai puțin de 19,5% oxigen

2. Pentru protecție împotriva gazelor

3. Pentru sablare, operații de vopsire sau tratarea azbestului.

4.In zone potential explozive